**Инструкция по использованию**

**автоматического дымового пожарного извещателя с GSM-модулем (АДПИ)**

1. При получении звукового сигнала АДПИ о пожаре необходимо звонить с мобильного телефона **101** или **112.**

**Сигналы, подаваемые ДИП-GSM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Событие, режим, извещение** | **Световая индикация**  **(красным светом)** | **Звуковая индикация**  **(сирена)** | **Куда сообщать** |
| 1 | «Пожар» | светится непрерывно | тонально-модулированные звуковые сигналы:  • перед оповещением на пульты и/или телефоны – прерывистый сигнал длительностью ~**30 с**;  • во время оповещения – короткие сигналы (~**5 с**) между отправкой SMS на телефоны и вызовами;  • после оповещения – прерывистый сигнал длительностью ~**4 минуты**;  • далее – короткие сигналы **1 раз в минуту** | **101**  или  **112** |
| 2 | «Разряд батареи» | однократные кратко-временные вспышки синхронно со звуковым сигналом | однократный кратковременный звуковой сигнал с периодом повторения  1 минута | **ЕДДС**  **8 (383)**  **373-45-75** |
| 3 | «Запылённость» | двукратные кратковременные вспышки синхронно со звуковым сигналом | двукратный кратковременный звуковой сигнал с периодом повторения  1 минута | **ЕДДС**  **8 (383)**  **373-45-75** |
| 4 | «Неисправность» | трёхкратные кратко-временные вспышки синхронно со звуковым сигналом | трёхкратный кратковременный звуковой сигнал с периодом повторения  1 минута | **ЕДДС**  **8 (383)**  **373-45-75** |

**2.** **Категорически запрещено при использовании АДПИ:**

- Разбирать АДПИ;

- Самостоятельно вынимать sim-карту из АДПИ и использовать в других приборах;

- Вынимать источник питания из прибора и использовать его в других приборах.

**Важно!** **Все работы касающиеся обслуживания прибора выполняются только квалифицированными специалистами или под их контролем.**

**При обнаружении неисправности АДПИ немедленно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирского района по номеру телефона: 8 (383) 373-45-75.**