**Инструкция по использованию**

**автоматического дымового пожарного извещателя с GSM-модулем (АДПИ)**

1. При получении звукового сигнала АДПИ о пожаре необходимо звонить с мобильного телефона **101** или **112.**

**Сигналы, подаваемые ДИП-GSM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Событие, режим, извещение** | **Световая индикация****(красным светом)** | **Звуковая индикация****(сирена)** | **Куда сообщать** |
| 1 | «Пожар»  | светится непрерывно  | тонально-модулированные звуковые сигналы: • перед оповещением на пульты и/или телефоны – прерывистый сигнал длительностью ~**30 с**; • во время оповещения – короткие сигналы (~**5 с**) между отправкой SMS на телефоны и вызовами; • после оповещения – прерывистый сигнал длительностью ~**4 минуты**; • далее – короткие сигналы **1 раз в минуту** | **101**или **112** |
| 2 | «Разряд батареи»  | однократные кратко-временные вспышки синхронно со звуковым сигналом  | однократный кратковременный звуковой сигнал с периодом повторения 1 минута  | **ЕДДС** **8 (383)** **373-45-75** |
| 3 | «Запылённость»  | двукратные кратковременные вспышки синхронно со звуковым сигналом  | двукратный кратковременный звуковой сигнал с периодом повторения 1 минута  | **ЕДДС** **8 (383)** **373-45-75** |
| 4 | «Неисправность»  | трёхкратные кратко-временные вспышки синхронно со звуковым сигналом  | трёхкратный кратковременный звуковой сигнал с периодом повторения 1 минута  | **ЕДДС** **8 (383)** **373-45-75** |

**2.** **Категорически запрещено при использовании АДПИ:**

- Разбирать АДПИ;

- Самостоятельно вынимать sim-карту из АДПИ и использовать в других приборах;

- Вынимать источник питания из прибора и использовать его в других приборах.

**Важно!** **Все работы касающиеся обслуживания прибора выполняются только квалифицированными специалистами или под их контролем.**

**При обнаружении неисправности АДПИ немедленно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирского района по номеру телефона: 8 (383) 373-45-75.**